Срезка слоя

Предусмотрено несколько типов срезки растительного слоя:

Срезка слоя параллельно земле

При вставке данного элемента конструкции необходимо указать две точки привязки на поперечном профиле земли, которые будут являться границами срезаемого слоя. Данный тип срезки задается следующими параметрами:

1 - Глубина;

2 - Заложение откосов;

3,4 - Полки слева и справа.

Срезка слоя с уклоном/откосом

При вставке данного элемента конструкции необходимо указать две точки привязки на поперечном профиле земли, которые будут являться границами срезаемого слоя. Данный тип срезки задается следующими параметрами:

1 - Глубина;

2 - Заложение откосов;

3,4 - Полки слева и справа;

5 - Уклон низа срезки слоя.

Срезка слоя в выемке

При вставке данного элемента конструкции необходимо указать граничный контур слева и справа, относительно которых будет осуществляться срезка слоя . Она задается параметром -Глубина:

1 - Глубина.

Следующий раздел: Планировка