Панель быстрого доступа

Для удобства редактирования выше описанных конструктивных элементов поперечного профиля предусмотрена специальная панель Поправки: рис.1

При нажатии определенной пиктограммы открывается соответствующая ей таблица поправок.

Если таблица содержала несколько строк, то при ее открытии, в ней автоматически позиционируется строка соответствующая текущему поперечному профилю или выбранной группе поперечников: рис.2

В данном случае программа лишь определяет участок, где находится текущий поперечник или выбранная группа поперечников и выделяет этот участок в таблице. Соответственно, при изменении какого-либо параметра в таблице (высота канавы, способ реконструкции существующей дороги и т.п.), он будет применен на всех поперечниках, попадающих на данный участок.

Если же необходимо отредактировать только текущий поперечник или выбранную группу, нажмите соответствующую пиктограмму на панели Поправки, удерживая при этом клавишу Shift. В данном случае при открытии таблицы в нее автоматически будет добавлена дополнительная строка, соответствующая пикету текущего поперечника или выбранного участка: рис.3

Значения поправок при добавлении дополнительных строк в таблицу (типы, высоты, ширины и т.д.) определяются по текущим данным соответствующих поперечников. При необходимости, измените значения параметров конструктивных элементов в добавленных строках и нажмите ОК.

Таким образом, можно быстро и наглядно осуществлять редактирование параметров стандартных элементов конструкции (поправок) табличным способом.