Создание профиля кюветов

Данная функция позволяет создать продольный профиль по отметкам дна кюветов, которые были предварительно созданы на поперечниках.

Для этого:

1. Выберите элемент меню Поперечник – Создать профили. Откроется диалоговое окно: рис.1

В данном окне с помощью соответствующих опций выберите какие элементы должны быть отображены на профиле кювета:

Проектный профиль по дну кювета – проектная линия, изначально она строится по отметкам дна кюветов созданных на поперечниках;

Черный профиль по дну кювета – линия черного профиля, которая строится по поверхности земли, по оси кювета;

Смещение профиля по дну кювета – данная опция автоматически определяет горизонтальное смещение профиля относительно оси трассы на плане и записывает их в соответствующую таблицу структуры проекта.

Дополнительный профиль по бровке/ Дополнительный профиль по низу песка - в качестве дополнительной информации может быть показана линия построенная по отметкам бровки проектного поперечника и линия выхода низа подстилающего слоя на откос.

Отметка дна кювета по профилю кювета - включение данной опции отметки дна кювета будут привязаны к созданному продольному профилю. При изменении профиля кювета, отметки дна на поперечниках будут также динамически изменяться

2. Выберите необходимые параметры создания профиля кювета и нажмите ОК.

В результате программа создаст профиль по дну кювета и откроет его в окне Профиль: рис.2

Для редактирования линии проектного профиля кювета доступна большая часть тех же функций что и для основного профиля по оси дороги. Данный функционал был описан ранее в разделе Продольный профиль.

Если были созданы дополнительные линии профиля, то рабочие отметки расположенные рядом с проектной линией будут иметь несколько значений. Вне скобок подписывается глубина канавы, измеряемая по вертикали до линии черной земли, а в скобках глубина канавы от обочины или низа подстилающего слоя.

Примечание. Если в настройках определения глубины кювета была установлена опция Привязать к профилю кювета, то последующее редактирования линии профиля будет приводить к автоматическому изменению отметок дна кюветов на соответствующих поперечниках. Для настройки отображения соответствующим условным знаком линии профиля по водоотводу в окне План, воспользуйтесь меню План - Вертикальная планировка. (подробнее см. п. Вертикальная планировка): рис.3