Бордюры

рис.1

В данной таблице задается высота бортового камня на разделительной и с края проезжей части, с возможностью задания параметров отдельно для левой и правой сторон.

Следующий раздел: Виражи